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	1. AMAÇ:
Üniversitemiz bina ve tesislerinde çıkabilecek olası yangınlara ilk müdahalenin doğru, güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için taşınabilir yangın söndürme cihazlarının kullanım esaslarını belirlemektir.
2. KAPSAM:
Üniversite yerleşkelerinde bulunan tüm kapalı ve açık alanlardaki taşınabilir yangın söndürme cihazlarını (Kuru Kimyevi Tozlu, CO2 vb.) ve bu cihazları kullanacak tüm personeli kapsar.
3. SORUMLULAR:
· Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli
· Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
· Kurum Yangın Söndürme / Acil Durum Ekipleri
· Tüm Üniversite Personeli
4. UYGULAMA ADIMLARI (P.A.S.S. KURALI):
· Adım 1 - Doğru Cihaz Seçimi ve Yaklaşma: Yangının türüne uygun cihazı seçin (Elektrik yangınlarında CO2, katı/sıvı yangınlarında Kuru Kimyevi Toz). Yangına rüzgârı veya hava akımını arkanıza alacak şekilde güvenli mesafeden (1.5 - 2 metre) yaklaşın.
· Adım 2 - Pimi Çekin (P - Pull): Cihazın tetik mekanizmasında bulunan plastik emniyet mührünü kopararak metal emniyet pimini çekip çıkarın.
· Adım 3 - Ateşin Köküne Doğrultun (A - Aim): Cihazın hortum veya nozulunu alevlerin üstüne/ortasına değil, doğrudan yangının tabanına (köküne) hedefleyin.
· Adım 4 - Mandala Basın (S - Squeeze): Cihaz tetiğine/mandalına sıkıca basarak söndürücü maddeyi püskürtmeye başlayın.
· Adım 5 - Süpürün (S - Sweep): Alevlerin köküne sağdan sola doğru süpürme hareketi yaparak söndürücü maddeyi uygulayın. Yangın tamamen sönene kadar uygulamayı sürdürün.
5. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE GÜVENLİK KURAL LARI:
· Yangına müdahale ederken arkada her zaman güvenli bir kaçış koridoru/kapısı bırakın.
· Karbondioksitli (CO2) tüp kullanırken soğuk ısırması riskine karşı hortum ucundaki kar hunisini çıplak elle tutmayın; kapalı alanda kullanım sonrası ortamı hızla terk edin.
· Yangın 30 saniye içerisinde kontrol altına alınamıyorsa müdahaleyi bırakıp alanı tahliye edin ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik Amisliğine haber verin.
· Kullanılan, pimi çekilen veya basıncı düşen yangın tüplerini kesinlikle eski yerine asmayın; dolum, bakım ve değişim için derhal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bildirin.
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